Краткая инструкция:

Соединение компьютера и ресивера Vantage 7100S,8000S,1100S по сети.

Скачиваем программу Golden FTP Pro 4.20, устанавливаем на компьютер, выбираем вкладку Открытые ресурсы, далее выбираем Добавить пользователя, в окне пользователь пишем к примеру user, в окне пароль к примеру 4444,подтверждаем пароль. Создаем на диске С или D папку, называем её допустим Video, даем к ней полный доступ, с компьютером закончили.

 Подключаем ресивер к сети, есть разные варианты, в нашем случае был использован вариант подключения через хаб,с присвоением сетевого адреса через DHCP, заходим в меню ресивера, далее Ethernet,установки TCP/IP,в общем либо сами присваиваем  адрес, либо DHCP, выходим из TCP/IP, заходим в обзор FTP, выбираем User Site, в строке адрес пишем  IP адрес компьютера, к которому хотим подключиться, в строке имя пользователя пишем уже знакомое user, в строке Аноним оставляем Выкл., в строке пароль пишем наш пароль 4444. Нажимаем OK, если всё сделано правильно, то Вы должны увидеть папку Video. Соединение установлено.